**Istotne Warunki Zamówienia**

**Przedmiot zamówienia:**

1. Płukanie instalacji c.o.
2. Wymiana zaworów zwykłych na zawory termostatyczne przy grzejnikach 4 budynki x 97 = 388szt.
3. Wymiana zaworów podpionowych 4 budynki x 8 = 32 szt
4. Montaż 6 liczników ciepła.

**Instalacja c.o. składa się z:**

- 2 pieców typu Paromat Triplex prod. Viessmann o pojemności 0,55 m3  i 0,4 m3  o mocy 0,345 i 0,285 MV, Urządzeń zabezpieczająco-zasilających sieć 5 budynków /pompy zawory, przełączniki itd./

- Sieci rozprowadzającej ciepło do 5 budynków mieszkalnych po 20 mieszkań , klatek schodowych i suszarni w sumie 485 szt. grzejników.

Oferta dotyczyć ma wykonania prac wymienionych w przedmiocie zamówienia. Ofertę należy złożyć do 30.04.2015r.

Typ zaworów i liczników zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.

Warunkiem przystąpienia do rozpoczęcia prac będzie opracowanie instrukcji czyszczenia chemicznego c.o.

Wybór wykonawcy spośród oferentów nastąpi do dnia **6 maja 2015r.** Warunkiem wyboru będą : cena, referencje i ewentualne sprawdzenie opinii poprzednich inwestorów.